

### Communiqué de presse Sulz am Neckar, novembre 2015

# Stable et efficace

# La robustesse d’une manette indexable en acier

**La société HEINRICH KIPP WERK élargit sa gamme avec une manette indexable et un levier à serrage rapide en acier. Depuis plus de 60 ans, la manette indexable joue un rôle central dans l’histoire de notre entreprise – la version en acier représente désormais une alternative robuste et économique.**

Les exigences en matière de fiabilité et de solidité sont particulièrement élevées dans la construction mécanique et d’équipements, étant donné que les éléments de manœuvre dans ce domaine sont fréquemment soumis à des charges extrêmes. Avec sa manette indexable en acier, la société KIPP répond à ces exigences tout en proposant une solution à un prix abordable. L’élément adopte le design KIPP classique et convainc par sa stabilité et sa fonctionnalité. Dans sa version standard, la manette indexable en acier est disponible en cinq tailles avec revêtement plastique rouge ou noir.

Le levier à serrage rapide KIPP est également disponible dès à présent en acier. Sa surface chromée protège contre la corrosion. Son aspect visuel rappelle celui de la version inox. Il est disponible en deux tailles avec taraudage ou filetage fixe ou réglable.

Caractères avec espaces :

Headline : 18 caractères

Pre-head : 46 caractères

Texte : 1 140 caractères

Total : 1 204 caractères

KIPP FRANCE SAS

Patrick Kargol

Parc Silic Bât. Kentia

14-16 Avenue du Québec • BP 709

91961 Courtaboeuf Cedex

Téléphone : +33 1 69 75 14-15

Mail : patrick.kargol@kipp.fr

### Informations complémentaires et photos de presse

### Disponibles sur www.kipp.com, Pays : France, Rubrique : Actualités/Communiqués de presse

### Photos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Légende :

|  |
| --- |
| **La manette indexable KIPP en acier – une alternative robuste et économique** |

 |  |
| Copyright : Reproduction libre de droits dans les médias spécialisés,moyennant mention de la source et envoi d’un exemplaire de la publication. | Fichier image : KIPP-Klemmhebel-Stahl-K0752.jpg |